Keterangan :

Jika Sebuah ISP (Internet Service Provider) Menyediakan Alokasi IP Address Kepada Sebuah Perusahaan Dengan Pembagian IP Address Public ( 202.134.0.1/29) dan Perusahaan yang dimaksud memiliki 2 Buah LAN (LAN A dan LAN B), Untuk Alokasi IP Address LAN A (192.168.0.0/xx) dan Alokasi IP Address LAN B (192.168.1.0/xx)

SOAL :

Buatlah Desain Alokasi Jaringan Sesuai dengan gambar Diatas, Bagaimana anda menempatkan / Mengatur IP address seefisien mungkin?

Jika Server Pada Masing – Masing Jaringan Harus Dapat Diakses Melalui Internet, Bagaimana Setting IP Address, Gateway, Netmask, Broadcast yang harus dilakukan?, Jika Client Dibatesi 10 Komputer. ?

Jelaskan Pengertian orientasi Koneksi TCP dan UDP, Perbedaan dan kharakter dari Keduanya ?

Sebutkan dan Jelaskan contoh 10 Port TCP dan 10 Port UDP Internet yang kamu ketahui ?

~ O0 --- Selamat Mengerjakan --- 0O ~