Keterangan :

Buatlah Desain rancangan sebuah Jaringan komputer, dengan memberikan gambar berikut keterangan host yang terhubung didalamnya, yaitu sebuah jaringan yang terdiri dari sebuah Router dengan IP Public 203.201.172.88/29, Dengan 2 Jaringan LAN , LAN A dan LAN B, Untuk LAN A dengan Jaringan 192.168.1.0/26 dan LAN B dengan Jaringan 192.168.2.0/27. Gambarlah Desain Rancangan-nya terlebih dahulu dalam lembar jawaban anda

SOAL :

Buatlah Desain Alokasi Jaringan Sesuai dengan gambar Diatas, Bagaimana anda menempatkan / Mengatur IP address seefisien mungkin, Berapa Jumlah IP Public yang dapat digunakan dalam Kondisi jaringan diatas?

Jika Diinginkan menggunakan IP Public untuk Server - server berikut ini, Server EMAIL, Server WEB, Server DATABASE, Server DNS, Server Proxy, Bagaimana Setingan Jaringan Yang akan anda Rancang. ?

Bagaimana Setting LAN Pada Masing - Masing Network IP Address, Gateway, Netmask, Broadcast yang harus dilakukan?, Jika Client Dibatesi 10 Komputer. ?

Jelaskan Pengertian DATA ENCAPSULATION, dan DATA FRAGMENTATION ?

Hitunglah Alokasi 10.1.100.20 / 21, Carilah nilai ‘?’

Address: ???.???.???.??? Bineri : xxxxxxx0.xx1xx0x0.xx001xx0. xxx0xxx0

Netmask: ???.???.???.??? Bineri : ????????. ????????. ????????. ????????

=>

Network: ???.???.???.??? Bineri : ????????. ????????. ????????. ????????

HostMin: ???.???.???.??? Bineri : ????????. ????????. ????????. ????????

HostMax: ???.???.???.??? Bineri : ????????. ????????. ????????. ????????

Broadcast: ???.???.???.??? Bineri : ????????. ????????. ????????. ????????

Hosts/Net: ???

~ O0 --- Selamat Mengerjakan --- 0O ~